Drutex: Nowa generacja stolarki otworowej redukuje straty ciepła nawet o połowę

Nawet do 40 proc. ciepła ucieka przez nieszczelne okna i drzwi – można to zmniejszyć i to o połowę. Takie możliwości daje stolarka otworowa o najwyższych właściwościach termoizolacyjnych, z 7-komorowym, zaawansowanym technologicznie profilem, unikatowym pakietem czteroszybowym i specjalną uszczelką drugiej generacji EPDM, dodatkowo wyposażona w wysokiej jakości rolety.

